总院污水站池底管线配件采购需求

总院污水站二氧化氯发生器设备损坏，需更换药剂次氯酸钠，并对原有管线进行改造，增加消毒混合器使污水消毒达到稳定效果，池底管线配件如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| U型消毒混合器 | Φ100 | 套 | 1 |
| UPVC管 | Φ100 | 米 | 48 |
| UPVC止回阀 | Φ100 | 个 | 2 |
| UPVC弯头 | Φ100 | 个 | 18 |
| UPVC三通 | Φ100 | 个 | 3 |
| UPVC三通 | Φ100×63 | 个 | 2 |
| UPVC外直 | Φ50 | 个 | 2 |
| UPVC胶水 | 无 | 桶 | 2 |
| 变径 | Φ100×90 | 个 | 2 |
| 由令球阀 | Φ100 | 个 | 2 |
| 浮球开关 | 无 | 个 | 3 |
| 管箍 | Φ100 | 个 | 8 |
| 赛弗尼套管密封胶 | 无 | 管 | 4 |
| 角钢 | 无 | 根 | 2 |
| 槽钢 | 100 | 根 | 3 |
| U型管卡 | 无 | 个 | 15 |
| 铁管 | Φ133 | 根 | 2 |
| 弯头 | Φ133 | 个 | 6 |
| 碳钢法兰头 | Φ133 | 个 | 6 |
| 镀锌螺栓 | M16×80 | 套 | 72 |
| 法兰垫 | Φ110 | 个 | 6 |
| 法兰垫 | Φ133 | 个 | 6 |
| UPVV法兰 | Φ100 | 套 | 12 |
| 高效水流混合器 | 无 | 套 | 1 |
| 管件及快速接头 | Φ60×20 | 套 | 2 |
| UPVC焊条 | 无 | 公斤 | 1 |
| 焊条 | 无 | 包 | 1 |
| 钢片卡扣-SUS304 | Φ200 | 个 | 4 |
| 四氟带 | 无 | 盒 | 1 |
| 膨胀螺栓 | Φ14×120 | 盒 | 1 |